各个模块的测试现象如下：
LED模块测试:从上到下，再从下到上，来回移动，若流水状。
数码管模块：明亮地显示出“5678”
蜂鸣器模块：间断的蜂鸣声
独立键盘模块：短路块（跳线帽）调至4KEY处，按下键Ka、Kb、Kc、Kd将分别关掉LED1、LED3、LED5、LED7；
矩阵键盘模块：按K0键显示“00”，按键K1显示“01”，以此类推，按下键盘，显示相应的键值；
1602液晶模块：液晶屏幕显示“i love mcu  	Welcome to using”字样；
12864液晶模块：液晶模块显示“欢迎使用南拓教仪ATI-51S”字样；
IIC模块：次逐个点亮→依次逐个叠加→依次逐个递减→依次逐个叠加→依次逐个递减→两边靠拢后分开→两边叠加后递减→两边合拢后分开→两边叠加后递减。


文件夹的所有例程均已通过本学习板所验证,能正常运行.
感谢您购买五六电子单片机学习板,
学习网站http://www.56dz.com



